|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | precision | recall |
| 1 | D5 | 0/1 | 0/4 |
| 2 | D4 | 1/2 | ¼ |
| 3 | D1 | 2/3 | 2/4 |
| 4 | D7 | 2/4 | 2/4 |
| 5 | D20 | 2/5 | 2/4 |
| 6 | D3 | 3/6 | ¾ |
| 7 | D8 | 3/7 | ¾ |
| 8 | D9 | 3/8 | ¾ |
| 9 | D10 | 4/9 | 4/4 |
| 10 | D11 | 4/10 | 4/4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |